|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **國立曾文高級家事商業職業學校太陽能光電運動場暨屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案 租賃標的清冊** | | | | | | | | | | |
| **編號** | **租賃標的**  **建物名稱** | | **公有房舍**  **管理單位** | **聯絡窗口電話** | **建物**  **使用執照** | **樓層數** | **建物現況**  **(建物年份)** | **設置地址** | **設置建築物之坐落地號** | **設置建築物之建號** | **台電供電電壓** | **備註** |
| **1** | **行政大樓** | | **國立曾文高級家事商業職業學校** | **(06)**  **5722079#509** | **(88)南工局使字第0023號** | **地上4地下1** | **88** | **臺南市麻豆區和平路9號** | **興國段1268-0001 興國段1269-0000** | **興國段00212-026** |  |  |
| **2** | **幼保大樓** | | **(84)南工局使字第2449號** | **地上4** | **84** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-025** |  |  |
| **3** | **自強大樓** | | **(61)建都使字第703號 (63)南建局使字第519號**  **(64)南建局使字第764號** | **地上3** | **63** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-013**  **興國段00212-014** |  |  |
| **4** | **餐旅大樓** | | **(82)南工局使字第7553號** | **地上3** | **82** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-015** |  |  |
| **5** | **活水樓** | | **(77)南建局使字第3609號 (78)南工局使字第4119號** | **地上3** | **78** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-027** |  |  |
| **6** | **涵德樓** | | **(73)南建局使字第003790號 73.7重新領照** | **地上3** | **73** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-021** |  |  |
| **7** | **清道樓** | | **(71)南建局使字第002791號 (79)南工局使字第3617號** | **地上3** | **71** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-005** |  |  |
| **8** | **丙申樓** | | **(71)南建局使字第002168號 (71)南建局使字第004275號** | **地上3** | **71** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-004** |  |  |
| **9** | **排球場** | | **無** |  |  | **興國段1117-0000** |  |  | **必須施作項目** |
| **10** | **體育館** | | **(70)南建局使字第004708號 (70)南建局使字第004709號** | **地上3** | **70** | **興國段1117-0000 , 興國段1269-0000** | **興國段00212-002** |  |  |
| **11** | **籃球場風雨球場屋頂** | | **(101)南工使字第04257號** | **地上1** | **101** | **興國段1107-0000** |  |  |  |
| **12** | **幼兒園屋頂** | | **(76)南建局使字第002975號** | **地上2** | **76** | **興國段1269-0000** | **興國段00212-020** |  |  |



**12**

**11**

**10**

**9**

**A.屋頂型大陽光電**

1:行政大樓

2:幼保大樓

3:自強大樓

4:餐旅大樓

5:活水樓

6:涵德樓

7:清道樓

8:丙申樓

10:體育館

11:籃球場風雨球場屋頂

12: 幼兒園屋頂

**B.太陽能光電運動場**

**(必作項目)**

9:排球場

**8**

**7**

**5**

**6**

**4**

**2**

**3**

**1**

**需求說明:**

一、有關併聯型系統輸出之併接方式，採原則併外線，若需併內線，由得標廠商與出租機關討論，並經出租機關及台電公司

同意後始得併接。

二、屋頂型光電部分: 各棟樓情況不一，完工後須使屋頂不漏水且含維修通道，評選時須說明施工方式。

三、太陽能光電運動場部分:

1.太陽能光電運動場於球場邊線處，由地面起算至梁底，所有淨高皆達7公尺（含）以上。

2.太陽能光電運動場屋頂不漏水含維修通道，評選時須說明施工方式。

3.興建太陽能光電運動場如有破壞球場的部分後須依球場原有材質復原場地。

4.太陽能光電運動場屋頂下方須安裝擋球裝置。

5.太陽能光電運動場屋頂需安置天溝並將用PVC管將雨水導流至水溝。

6.樹木修剪、移植或移除。

7.破壞建築、設施等須復原。

8.太陽能光電運動場屋頂支柱基座位置須配合本校球場規劃。

9.球場支柱協助規劃預留110V電源插座，詳細位置與本校協商後再確認。

10.台電受電站位置須經本校同意。

11.除上述規畫說明外，本案應依**契約書-太陽能光電運動場-設計原則** 施作。